**技术参数**

神经外科现有西山科技手术动力装置DK-N-MS，科室开展内镜鞍区手术需配备经鼻颅底手术专用细长臂磨钻，购买此设备时没有配备细长臂磨钻，现申请该机器的配件细长臂磨钻手柄和配套微电机。

技术参数：

一，需匹配西山科技手术动力装置DK-N-MS

二，微电机

1、需ISO-E类型标准接口，可高温高压消毒；

2、需高速电机马达，转速大于等于40000r/min；

3、需自动风冷技术.

三，磨钻手柄

1、需ISO-E类型标准接口，可高温高压消毒；

2、需执笔式、防滑结构设计，磨钻头伸缩范围3-15mm;

3、需转速大于等于80000r/min，可正反转;

4、需磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能;