需求参数

1、IBA三维水箱二代（Blue Phantom2）配备半导体探头一个,需求参数如下：

|  |  |
| --- | --- |
| Chip size(mm)  芯片尺寸 | 0.95x0.95x0.4 |
| Active detector diameter(mm)  有源探测器直径 | 0.6 |
| Active detector thickness(mm)  有源探测器厚度 | 0.02 |
| Head diameter(mm)  头直径 | 4.0 |
| Head length(mm)  头长 | 15 |
| Stem diameter (mm)  阈杆直径 | 4.0 |
| Total length(mm)  总长度 | 60 |

2、IBA三维蓝水箱二代（Blue Phantom2）配备平行板电离室专用支架1个

3、现场培训至正常使用